Grotelės pagrindo dėvimosios dangos sustiprinimui turi atitikti X lentelėje pateiktus reikalavimus.

X lentelė. Reikalaujamos grotelių savybės

|  |  |
| --- | --- |
| Produkto charakteristika | Vertė |
| Žaliava | LDPE |
| Elemento matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 40,8 x 40,8 x 5 cm |
| Sienutės storis | 5 mm |
| Laikomoji galia | 600 t/m2 |
| Produkto masė | 1,20 kg |
| Pralaidumas | 83% |



X pav. Grotelių elemento išmatavimai